|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术指标要求(数量1台)** |
|  | 技术参数： |
|  | 电源：220V/50HZ； |
|  | 输入功率：≤380V； |
|  | 消毒臭氧浓度：≥1000mg/m3 |
|  | 定时器：1-99min可选择； |
|  | 消毒程序：抽真空/充臭氧/消毒保持/解析； |
|  | 臭氧泄漏量及残留浓度：≤0.16mg/m3 |
|  | 噪音：≤50db(A)； |
|  | 产品特点： |
|  | 外形美观，移动方便； |
|  | 具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底，无死角； |
|  | 专用臭氧发生器臭氧浓度高、寿命长，消毒能力强； |
|  | 采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留，安全可靠； |
|  | 可同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率,每床都有二路气管，抽气和充气互不干扰。 |
|  | 消毒过程全自动智能控制，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定； |
|  | 定时时间可根据需要设定并记忆； |
|  | 臭氧发生器无臭氧产生时会自动报警并停机保护； |
|  | 消毒袋密封性良好，操作方便。 |